# Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia- zakup i dostawę:

* *6 sztuk pętli indukcyjnej okienkowej*
* 1 sztuki pętli indukcyjnej przenośnej
* 3 sztuki pętli indukcyjnej do sal wykładowych

**Nazwa i adres Wykonawcy tel:**

**e-mail:**

Poniżej podajemy szacunkowy koszt za realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w **„Opisie przedmiotu zamówienia”** stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Kwota netto za 1 sztukę ( zł)** | **Kwota brutto za 1 sztukę ( zł)** | **Kwota brutto (zł) za całość** |
| 1 | pętla indukcyjnej okienkowej | 6 |  |  | … /6 sztuk |
| 2 | pętla indukcyjna przenośna | 1 |  |  | … / 1 sztuka |
| 3 | pętla indukcyjna do sal wykładowych | 3 |  |  | … /3 sztuki |

*…………………………………………………………………….. ( czytelny podpis i pieczęć instytucji)*

*Załącznik nr 1*

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj przedmiotu zamówienia** | **specyfikacja** |
| **pętla indukcyjnej okienkowej** | * przeznaczone są do miejsc obsługi bezpośredniej dla osób słabosłyszących
* gwarancja min 24 mcy
* Spełniająca normy wymagane prawem
* w skład ceny uwzględniony montaż ceny oraz koszty dostawy
* Składają się z:
	+ miniaturowego mikrofonu
	+ miniaturowego wzmacniacza pętli indukcyjnej
	+ przewodu nadawczego pętli indukcyjnej
	+ oznakowania zgodnego z PN EN 60118-4
	+ instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
 |
| **pętla indukcyjna przenośna** | * W skład wchodzi:
* Pętla indukcyjna
* Mikrofon z klipsem do przypięcia do ubrania i kablem
* Instrukcja obsługi
* Kołki i wkręty do zamocowania na ścianie
* naklejka z piktogramem pętli do oznaczenia miejsca
* spełniająca normy wymagane prawem z PN EN 60118-4
* wizualny wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * zapewniającą pomoc studentom niedosłyszącym w miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania stałej pętli
* pozwala na prowadzenie rozmowy między dwoma osobami
* w skład ceny uwzględniony koszty dostawy
* gwarancja m.i.n 24 mcy
 |
| **pętla indukcyjna do sal wykładowych** | * spełnia normy PN-EN 60118-4 dotyczącej instalacji i działania pętli indukcyjnych
* zastosowanie do instalacji do 1000 m kw.2
* wyjście słuchawkowe do monitorowania działania
* w zestawie uchwyty do montażu w szafie
* wejścia sygnału w tym liniowe i mikrofonowe
* w skład ceny uwzględniony montaż ceny oraz koszty dostawy
* gwarancja m.i.n 24 mcy
 |
| **MIEJSCE DOSTWY** | w siedzibie Zamawiającego w Łomży ul. Akademicka 14 |
| **ZAMAWIAJĄCY:** | **Akademia Nauk Stosowanych****ul. Akademicka 14; 18-400 Łomża** |

**Informacja:**

1. Powyższa prośba służy jedynie oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia w celu wyboru właściwej procedury dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych.
3. Prosimy o odpowiedź – przesłanie informacji na temat szacowanych wartości (wysyłając wypełniony dokument „szanowanie wartości przedmiotu zamówienia") na adres e-mail: mduchnowska@pwsip.edu.pl
4. Bardzo prosimy o podanie szacunku do dnia 23.06.2022 r. do godziny 12:00